IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-09-25T10:02:18"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 2015.0.2014.0606 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2015 (DEU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (DEU)"

People and organizations
  Person "Privat" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Privat" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (DEU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  CURRENCY: EUR
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 52° 30′ 59.759999″ | longitude 13° 23′ 59.999999″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Projektadresse", "Berlin", "Deutschland"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 0" | long name "Ebene 0" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Supra6e_TG mit UGS" | names: "FEUMA_SUPRA6e_TG-UGS:Supra6e_TG mit UGS:380887" | material: materials ("Feuma - schwarz", "Edelstahl", "Feuma - rot", "Feuma - weiß", "Feuma - grün") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Abhängigkeiten, Abmessungen, Elektro - Lasten, Phasen

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Bauherr" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "Projektadresse" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Projekt Datum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 1 = "Firma 1" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 2 = "Firma 2" (IFCTEXT)
    Verfasser PLZ Ort = "PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Verfasser Strasse = "Strasse" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefax = "Telefax" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefon = "Telefon" (IFCTEXT)
    Verfasser eMail = "E-Mail" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familie = "FEUMA_SUPRA6e_TG-UGS: Supra6e_TG mit UGS" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "FEUMA_SUPRA6e_TG-UGS: Supra6e_TG mit UGS" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Sonderausstattung" (IFCLABEL)
    Typ = "FEUMA_SUPRA6e_TG-UGS: Supra6e_TG mit UGS" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "FEUMA_SUPRA6e_TG-UGS: Supra6e_TG mit UGS" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familienname = "FEUMA_SUPRA6e_TG-UGS" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Sonderausstattung" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "Ebene" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 0" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Artikel Nummer = "542800542810" (IFCTEXT)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "Universal-Küchenmaschine" (IFCTEXT)
    Beschreibung durch Hersteller analog Leistungsverzeichniskurztext = "SUPRA6e" (IFCTEXT)
    Beschreibung durch Hersteller analog Leistungsverzeichnislangtext = "modulares Baukastensystem für hohe Flexibilität, einfaches und sicheres Handling, Abschaltautomatik, flexible Aufstellung als Tischgerät oder fahrbar, breites Zubehör für 9 unterschiedliche Anwendungen, kompakte Edelstahlausführung für lange Lebensdauer , Tischgerät komplett mit Ständer und Universal-Gemüseschneid- vorsatz und doppelter elektromagnetische Sicherheitsabschaltung inkl. Wiederanlaufschutz nach Spannungsausfall, 4 unterschiedliche Arbeitsstellungen möglich, Edelstahlaufnahmebuchse Ø 62 mm mit Schnellspannverriegelung zur Aufnahme der Vorsatzgeräte, Markendrehstromgetriebemotor mit integriertem Motorschutzschalter, 2 Geschwindigkeiten 140 / 280 U/min, Ein-Aus-Taster und Geschwindigkeitswahlschalter" (IFCTEXT)
    CE Kennzeichnung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ersteller = "123D World, APV Digital" (IFCTEXT)
    Garantiezeit = "24 Monate" (IFCTEXT)
    Hersteller = "FEUMA GmbH FEUMA GmbH" (IFCTEXT)
    Hygiene Kennzeichnung = "HS" (IFCTEXT)
    Internetadresse Gerätehersteller = "www.feuma.de" (IFCTEXT)
    Internetadresse für Ersatzteilliste = "www.feuma.de" (IFCTEXT)
    Internetadresse für die Maßzeichnung = "www.feuma.de" (IFCTEXT)
    Internetadresse für kritische Ersatzteilliste = "www.feuma.de" (IFCTEXT)
    Kosten = 2486. (IFCMONETARYMEASURE)
    Menge als Set = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modell = "SUPRA6e_TG-UGS" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "23.40.40.00" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "Food Service Equipment and Furnishings" (IFCTEXT)
    Produktionsjahr = "2019" (IFCTEXT)
    Serviceintervalle = "2 Jahre" (IFCTEXT)
    Start Garantielaufzeit = "mit Kauf" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "Antriebseinheit AE e mit Gemüseschneidvorsatz als Grundeinheit zur Verwendung aller Ansteckkomponenten der Universal-Küchenmaschine Baureihe SUPRA 6e." (IFCTEXT)
    Typname = "Supra6e_TG mit UGS" (IFCTEXT)
    URL = "www.feuma.de" (IFCTEXT)
    Zubehör = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Zubehör(Text) = "Rohkost - und Schnitzelscheiben, Passierwerk, Planeten-,Rühr-,Schlag-und Knetwerk,Fleischwolf, Cutteraufsatz,Steaker,Streifenschneider,Mürber." (IFCTEXT)
    Zustand = "Neu" (IFCTEXT)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 16711680 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Verdeckt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "Beschriftung Ebene: Beschriftung Ebene" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 0" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Supra6e_TG mit UGS" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "FEUMA GmbH FEUMA GmbH" (IFCLABEL)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 0.894409659049756 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.0255139484445117 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 0.467 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Länge Gerätebreite = 0.321 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Referenzhöhe = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Tiefe = 0.337 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Elektro - Lasten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Element = "" (IFCTEXT)
    Stromkreisnummer = "" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Elektro | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzahl der Pole = 3 (IFCINTEGER)
    Elektrische leistung = 1. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Frequenz = 50. (IFCFREQUENCYMEASURE) [HERTZ]
    Maximale Geräteabsicherung = 16. (IFCELECTRICCURRENTMEASURE) [AMPERE]
    Phasen = 5 (IFCINTEGER)
    Potentialausgleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spannung = 400. (IFCELECTRICVOLTAGEMEASURE) [VOLT]
    Stecker System = "CEE" (IFCTEXT)
    Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang = TRUE (IFCBOOLEAN)